**Vurdering**

De udførende medarbejdere har ikke behov for særlig instruktion ud over arbejde under spænding, idet der bemandes med kompetenceniveau 3-4. De opgaver som udføres er velkendte, opstår andet vurderer den FA/bemyndigede og giver eventuel instruktion.

**Ansvar**

Det er den FA/bemyndigede, som har ansvaret for at opgaverne gennemgås ved behov, inden de videregives til montør.

**Skriftlig instruktion**

**ARBEJDE UNDER SPÆNDING MÅ KUN UDFØRES MED OPDATERET KURSUS. MONTØR SOM ER NOTERET PÅ ARBEJDSORDRE ER ANSVARLIG. DETTE GÆLDER ALLE DAGLIGE RUTUINE OPGAVER, ALT ANDET SKAL FORELÆGGES FA/BEMYNDIGEDE.**